1.2.1

Uma imagem com texto, Tipo de letra, captura de ecrã, número

Os conteúdos gerados por IA podem estar incorretos.

Uma imagem com texto, captura de ecrã, Tipo de letra

Os conteúdos gerados por IA podem estar incorretos.

Uma imagem com texto, captura de ecrã, Tipo de letra, número

Os conteúdos gerados por IA podem estar incorretos.

Uma imagem com texto, captura de ecrã, Tipo de letra

Os conteúdos gerados por IA podem estar incorretos.

Uma imagem com texto, Tipo de letra, captura de ecrã

Os conteúdos gerados por IA podem estar incorretos.

Quando é feito o ping, o endereço privado é traduzido no R3 para o endereço público configurado no NAT, mas apenas o primeiro ping funciona, pois apenas existe um endereço no NAT pool e esse endereço é utilizado no primeiro ping

1.2.2

Uma imagem com texto, captura de ecrã, Tipo de letra, documento

Os conteúdos gerados por IA podem estar incorretos.

Uma imagem com texto, captura de ecrã, Tipo de letra

Os conteúdos gerados por IA podem estar incorretos.

Ao limpar a tabela de traduções NAT já é possível estabelecer ligação entre o PC2 e o PC6